**Самостоятельная работа по модулю 2**

(выполняется по чертежам и моделям из задания на самостоятельную работу модуля 1 - изделия "Серьга подвесная"):

1. С помощью библиотеки "Валы и механические передачи 2D" создайте модель детали "Палец" и сгенерируйте твердотельную модель (примечание: радиальное отверстие выполните стандартными средствами КОМПАСА непосредственно уже твердотельной 3D-модели)

2. Параметризуйте ранее созданную модель детали "Винт" и создайте ее электронную геометрическую модель